LAMPADA A SOSPENSIONE IN VETRO

SCHEDA TECNICA : E14 -8W / 220-230 V / IP20 /

MATERIALI: vetro soffiato di Murano – metallo –

DIMENSIONI : altez. 50 cm – diametro 13 cm

MANUTENZIONE : per sostituire la lampadina consultare le istruzioni – per pulire la lampada usare detergenti all’acqua.